**Dokument på arbetsstället**

**av**

**PEFC-krav för skogsentreprenörer  
(TD III: PEFC SWE 003:3)**

****

*(företagets namn)*

** PEFC gruppcertifierad genom SMF Certifiering AB**

Ver 3.3

*(Fliknumret är samma som i företagets PEFC-pärm)*

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **PEFC-krav att uppfylla av alla i företaget** | | **Doku-ment** | **Flik** |
| LAGAR OCH ANDRA BRANSCHKRAV | * Arbetsmiljöpolicy *(om fler än 10 anställda)* * Policy om socialt ansvarstagande  *(om fler än 10 anställda eller fler än 2 underentreprenörer)* * Dela ut samrådsdokument om arbetsmiljö  *(om annat företag arbetar på samma arbetsställe)* | X  X  X | 1 |
| AVTAL MED KUNDER | * Arbeta enligt tillämpliga delar av PEFCs Skogsstandard  *(som du lärt dig på SYN-kursen om natur- och kulturmiljövård)* * Följ traktdirektiv från kunden * Anmäl avvikelse till din chef, till kund (återrapportering) eller paraply | X  X  X | 2 |
| ARBETS-  ORGANISATION | * Företagets affärsidé * Befattningsbeskrivningar och/eller ansvarsområden för de arbetsuppgifter som ingår | X  X | 6 |
| SYSTEMATISKT ARBETSMILÖ- ARBETE (SAM) | * Rutin för SAM *(om fler än 10 anställda)* * Gemensamt identifierade risker och handlingsplan * Dokument för att notera ev. skador och tillbud | X  X  X | 7 |
| ARBETSMILJÖ | * Arbets- och säkerhetsinstruktioner på språk som ni alla förstår * Namn och telefonnummer till skyddsombud *(om 5 eller fler anställda)* | X  X | 8 |
| MOTORSÅGAR OCH RÖJSÅGAR | * Använd endast alkylatbensin i tvåtaktsmotorer *(motor- och röjsågar)* * Använd endast vegetabilisk eller annan miljögodkänd kedjesmörjolja |  | 10 |
| FÖREBYGGANDE MILJÖARBETE | * Använd endast miljöanpassad hydraulolja * Använd endast vegetabilisk kedjesmörjning eller miljöanpassat smörjfett * Använd endast propylenglykol – inte etylenglykol * Använd AdBlue om aktuellt * Utför service och underhåll med så lite spill som möjligt * Använd utrustning för att samla upp spill vid reparation * Använd saneringsutrustning om oljespill uppstått * Vidta förebyggande åtgärder vid hög brandrisk *(4 – 5E)* |  | 11 |
| NÖDLÄGES-  BEREDSKAP | * Rutin för krishantering * Nödlägesanslag * Anhöriglista * Utrustning för första hjälpen i bilar, kojor och maskiner * Kontakta varandra enligt överenskommelse vid ensamarbete och hemkomst * Arbeta enligt rutin för säker bärgning vid fastkörning * Anmäl arbetsskador, tillbud och olyckor *(antingen direkt till* [*www.anmalarbetsskada.se*](http://www.anmalarbetsskada.se) *eller prata med din chef)* | X  X  X | 12 |
| FARLIGT GODS | * Kemikalielista * Säkerhetsdatablad för alla produkter i kemikalielistan * Medför godsdeklaration vid transport av farligt gods  *(använd generell eller upprätta enligt mall)* * Medför skriftliga instruktioner enligt ADR *(vid flyttning av maskin)* | X  X  X  X | 13 |
| FARLIGT AVFALL | * Upprätta transportdokument vid avlämning av farligt avfall  *(använd förifylld mall)* | X | 14 |